# Kosztorys ofertowy

na wykonanie przebudowy drogi gminnej

**Jadwigów-Kacperówka** na długości 512,00 m

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer  SST | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | | Cena Jedn. | Wartość |
| Nazwa | Ilość |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **D-04.00.00** | **I. Podbudowa CPV 45233000-9** |  |  |  |  |
| 1. | 04.04.02 | Wyrównanie- wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-31,5 mm przy średniej grub.10 cm | m2 | 2201,60 |  |  |
| 2. | 04.01.01 | Profilowanie istniejącej podbudowy do wymaganych spadków poprzecznych . | m2 | 2201,60 |  |  |
| 3. | 04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 2201,60 |  |  |
| 4. | 04.08.01 | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11W 50/70 wg WT-2 2014r w ilości 50,0 kg/m2 dla KR-1-2 | m2 | 2109,44 |  |  |
|  | **D-05.00.00** | **II. Nawierzchnia CPV 45233000-9** |  |  |  |  |
| 5. | 05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70  wg WT-2 2014r grub. 4 cm , dla KR- 1-2 | m2 | 2048,00 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT – 23 % |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem |  |  |  |  |

Słownie: